Fonctionnement de la macro précédente :

* On clique sur sélection et cela choisi le tube
* On choisis dans la liste déroulante l’élément sur lequel on travaille
* On clique sur entrer

Problème :

* Problème lors de la génération de tube issues d’un filaire différent
* Problème lors de la génération de geule de loup en diagonale.
* Problème de compatibilité avec les tubes epsa …..adapter l’utilisation à l’EPSA (bonus)

Solution apportée par le groupe :

* Ajout d’une fenètre de choix du document contenant les filaires pour initialisation du programme ……compatibilité avec le travail à l’EPSA.